Негорючий перламутровый лессирующий состав SHINE
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ОПИСАНИЕ
Лессирующий перламутровый декоративный состав на основе минеральных связующих. Материал обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет избежать пятен и стыков при работе. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью перламутровую пленку. Горючесть материала соответствует группе НГ (негорючий).

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для декорирования и придания негорючих свойств краскам,  декоративным штукатуркам и иным поверхностям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Только для внутренних работ. Применяется для отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности применяемых материалов. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
Губка. Также возможно нанесение при помощи валика, пластиковой кельмы и кисти с длинным ворсом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
SHINE  Наносится при помощи губки участками неправильной формы, которые стыкуются «по мокрому краю».
Для придания большей контрастности, излишки материала снять с верхушек фактуры пластиковой шпатулеткой или влажной губкой.
Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.


РАСХОД
В зависимости от способа нанесения, от 80 до 150 г/м2.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

СОСТАВ
Минеральное связующее, перламутровый пигмент, вода, реологические добавки, антисептик.
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